
Energiepoller TONDO 240
Pos.1.0 Energiepoller

Sicherheitsvoraussetzungen
Die eingesetzten Energiepoller sind auch während des Betriebes geschlossen. Das eingebaute Türschloss versperrt zur Sicherheit im Betriebszustand und im Ruhezustand den Zugang zu der elektrischen Verteilung. Die Kabel werden über eine Kabelaustrittöffnung nach aussen geführt.
Konstruktion
Der Energiepoller besteht aus feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in DB703
Eine eingebaute Kabelaustrittsöffnung für den Kabelaustritt auch bei verschlossener Tür.
Einbau
Der Energiepoller wird auf einem Fundament mit 4 Edelstahlschrauben befestigt.
Die Einbauarbeiten sowie die norm- und fachgerechte Montage des Pollers erfolgen bauseits.
Verteilereigenschaften
Das Verteilergehäuse, Automatenklappdeckel und  die Steckdosen müssen der Schutzart  IP 54 entsprechen.
Aufbau und Bestückung Energiepollers:

wie oben zuvor beschrieben:
· Scharnier bestehend aus Scharnierbolzen und Scharnierhülsen

· Eingebautes Türschloss 

· Rechteckige mittige Kabelaustrittsöffnung 
· Abmessungen DxH: ca. 240 x 1000mm 
Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:
Die Verteilerbefestigung erfolgt durch die an der Deckelwanne befestigten Aufhängungsbügel.
1 x Vollgummiverteiler IP44
Kondenswasser geschützt, frostsicher


1 x Kabelverschraubung   M25 unten


1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A (40AT)0,03A 4pol.


für alle Ausgänge:
Ausgänge: 


1 x CEE Kupplung 16A, 400V, 5pol., IP54
        
mit 2m H07RN-F 5G2,5
1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.

2 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54
2 x LS-Schalter B16 A 1pol.

Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 10 qmm verdrahtet

Vorsicherung max. 40A

Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig
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