
Edelstahl-Energiepoller TONDO 325
Pos.1.0 Edelstahl-Energiepoller

Sicherheitsvoraussetzungen
Die eingesetzten Edelstahl-Energiepoller sind auch während des Betriebes geschlossen. Das eingebaute Sicherheits-Türschloss versperrt zur Sicherheit im Betriebszustand und im Ruhezustand den Zugang zu der elektrischen Verteilung. 
Die Befestigung am Boden erfolgt im inneren Bereich. Dadurch sind die Befestigungsschrauben vadalensicher geschützt.
Konstruktion
Die gesamte Konstruktion besteht aus massivem Edelstahl V2A (1.4301). 
Eine eingebaute Kabelaustrittsöffnung für den Kabelaustritt auch bei verschlossener Tür.
Einbau
Der Energiepoller wird auf einem Fundament mit 4 Edelstahlschrauben innen befestigt.
Die Einbauarbeiten sowie die norm- und fachgerechte Montage des Pollers erfolgen bauseits.
Verteilereigenschaften
Das Verteilergehäuse, Automatenklappdeckel und  die Steckdosen müssen der Schutzart  IP 54 entsprechen.
Aufbau und Bestückung Edelstahl-Energiepollers:

wie oben zuvor beschrieben:
· Komplette Edelstahlkonstruktion V2A (1.4301)
· Pulverbeschichtung DB 703 
· Edelstahlscharnier bestehend aus Scharnierbolzen und Scharnierhülsen

· Eingebautes Sicherheits-Türschloss 
· Rechteckige mittige Kabelaustrittsöffnung 
· Abmessungen DxH: ca. 325 x 1000mm 
1) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler AACHEN IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 20TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 32 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 32 A 3pol.

1 x CEE-Steckdose 5pol. x 16 A 400 V,IP 54

1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.

6 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

6 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 50A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740116G1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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2) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler AACHEN IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 20TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 32 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 32 A 3pol.

1 x CEE-Steckdose 5pol. x 16 A 400 V,IP 54

1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.

4 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

4 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 50A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740114E1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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3) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler AACHEN IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 20TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 32 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 32 A 3pol.

1 x CEE-Steckdose 5pol. x 16 A 400 V,IP 54

1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.

2 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

2 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 50A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740112C1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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4) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler ERFURT IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 10TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 32 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 32 A 3pol.

3 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

3 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 40A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740103A1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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5) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler ERFURT IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 10TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 16 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.

3 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

3 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 40A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740013A1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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6) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler ERFURT IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 10TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 32 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 32 A 3pol.

3 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

3 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 32A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740103A1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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7) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler ERFURT IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 10TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge: 



1 x CEE-Steckdose 5pol. x 32 A 400 V,IP 54

        
abgesichert über Vorsicherung

1 x CEE-Steckdose 5pol. x 16 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.
3 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

3 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 32A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740113A1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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8) Verteiler in oben angegebenen Poller eingebaut:

1 x Verteiler ERFURT IP54 mit:
1 x Klarsichtfenster mit 10TE



1 x Kabelverschraubung  M32



1 x Fehlerstromschutzschalter  63 A 0,03A 4pol.



für alle Ausgänge:

Ausgänge:  

2 x CEE-Steckdose 5pol. x 16 A 400 V,IP 54

        
1 x LS-Schalter C 16 A 3pol.
3 x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V,IP 54

3 x LS-Schalter B16 A 1pol.

RCD und Leitungsschutzschalter 


Verteiler auf Reihenklemmen 5 x 16 qmm verdrahtet


Kabeleinführung Verteiler M32 unten


Vorsicherung max. 32A


Komplett montiert, verdrahtet und anschlussfähig


Erzeugnis / Liefernachweis: Typ TONDO 325, Artikel Nr.:740023A1

M Technic GmbH, 40670 Meerbusch, Vertrieb@MTechnic.de,Tel.:02159/814310
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